中瑞祥水质尿素检测仪的操作原理操作步骤
主要分为电化学法和光学法两种类型，具体操作方式根据检测原理有所不同：

电化学法原理
通过尿素分子与电极表面发生的氧化还原反应产生电流，电流大小与尿素浓度成正比。仪器将电流信号转换为浓度值并显示结果。 ‌
光学法原理
‌折光法‌：测量尿素溶液对光线的折射程度计算浓度。
‌红外光谱法‌：分析尿素分子对特定波长红外光的吸收特性确定浓度
操作步骤

准备工作
检查仪器是否正常开机，各项参数是否处于默认的正确状态，如波长设置、测量模式等。
准备好所需的试剂，包括尿素酶试剂、缓冲液、显色剂等，确保试剂在有效期内且保存条件符合要求。
准备若干干净的比色皿或检测杯，用于盛放样品和标准溶液。
样品处理
如果是检测液体样品，如尿液、血清、水样等，直接取适量样品于比色皿或检测杯中。一般取样量在几微升到几毫升不等，具体根据仪器要求和样品浓度而定。
若是固体样品，如土壤、肥料等，需先进行提取处理。称取一定量的固体样品，加入适量的蒸馏水或其他提取液，振荡或搅拌一段时间，使尿素充分溶解到提取液中。然后进行过滤或离心，取上清液作为待检测样品。

标准曲线绘制
配制一系列不同浓度的尿素标准溶液，例如可以配制浓度为 0mg/L、5mg/L、10mg/L、20mg/L、50mg/L 等的标准溶液。

分别取适量的各标准溶液于比色皿或检测杯中，加入适量的尿素酶试剂、缓冲液和显色剂，按照仪器说明书的要求进行反应和显色操作。

将处理后的标准溶液依次放入仪器的样品池中，测量其吸光度值。以尿素浓度为横坐标，吸光度值为纵坐标，绘制标准曲线。
样品检测

取适量处理好的样品于比色皿或检测杯中，加入与标准曲线绘制时相同量的尿素酶试剂、缓冲液和显色剂，充分混合均匀，在规定的温度和时间条件下进行反应和显色。

将显色后的样品放入仪器的样品池中，测量其吸光度值。
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